ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

**код ДК 021:2015 – 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів (технічне обслуговування ліфтів)**

**На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі**

1. Предмет закупівлі:ДК 021:2015 – 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів (технічне обслуговування ліфтів)
2. Кількість товару/робіт/послуг: 12 послуг.
3. Місце поставки товару/робіт/послуг: 61172, Україна, м. Харків, вул.Роганська, 130-А
4. Строк поставки товару/робіт/послуг: З 01.01.2024 - до 31 грудня 2024 року
5. Джерело фінансування – Власні кошти.
6. Очікувана вартість 158 551,68 грн.Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.
7. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

для задоволення потреб Замовника.

Предмет закупівлі**:**

**технічне обслуговування ліфтівкод ДК 021:2015 – 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва послуги, термін надання послуги | Місце розташування | Найменування та характеристика ліфту | Реєстраційний номер ліфта | Кількість зупинок | Рік установки | Двері | Вид обслуговування ліфтів |
| . технічне обслуговування ліфтів з 01.01.- 31.12.2024р. | 61172, Україна, м. Харків, вул.Роганська, 130-А | Ліфт пасажирський, в/п 400кг, швидкість 0,71 м/с | 30683 | 9 | 1991 | розспашні | Часткове з ЛАС |
| Ліфт пасажирський, в/п 400кг, швидкість 0,71 м/с | 30684 | 9 | 1991 | розспашні | Часткове з ЛАС |
| Ліфт лікарняний, в/п 500кг, швидкість 0,5 м/с | 30682 | 7 | 1991 | розкривні | Часткове з ЛАС |
| Всього: | 3 одиниці |  |  |  |  |  |  |

1. Надання послуг по частковому технічному обслуговуванню ліфтів за кодом ДК 021:2015 – 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів (технічне обслуговування ліфтів) з ліфтовою аварійною службою на об’єктах зазначених в таблиці 1 повинно виконуватись відповідно до діючого законодавством України, КД 36.1-001-200 (Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні), КД 36.1-001-2000 (Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні), НПАОП 0.00-1.02-08 (Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів), Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної безпеки, затверджені постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107, ДСТУ 7309:2013 «Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V, VI. Технічні умови», ДСТУ EN 81-1:2003 (Норми безпеки з конструкції та експлуатації ліфтів).

Учасник відповідає за одержання та дію всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, необхідних для виконання послуг, та самостійно несе всі витрати на їх отримання, про що в складі пропозиції учасник подає окремий лист-погодження з даним підпунктом.

1. Враховуючи безперервний характер виконання послуг Виконавець зобов’язаний виконувати послуги в робочі, святкові, вихідні і інші не робочі дні, тобто цілодобово
2. Забезпечити безперебійну та безпечну роботу ліфтів відповідно до Положення «Про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні» КД 36.1-001-2000, нормативних актів, та переліку робіт вказаних у таблиці 1.
3. Усі послуги з технічного обслуговування ліфтів організовувати та виконувати навченим і атестованим персоналом.
4. Нести відповідальність за неякісно надані послуги з технічного обслуговування ліфтів; за аварії, аварійні ситуації, викликані діями виконавця.
5. Призначити, у відповідності з вимогами «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08 (ПББЕЛ), осіб відповідальних за організацію робіт та справний стан по технічному обслуговуванню та ремонту ліфтів Замовника.
6. Своєчасно готувати ліфти до чергового технічного огляду, проводити його, поставивши до відома Замовника, та вносити відповідні записи до паспортів ліфтів і спеціальних журналів.
7. Інформувати Замовника про грубі порушення правил експлуатації ліфтів, а також про незадовільний стан ліфтів, який не гарантує безпечне користування ними та при необхідності призупиняти роботу ліфтів.
8. Забезпечувати належний санітарний стан машинних, блочних приміщень та приямків ліфтів.
9. Виконавець надає технічне обслуговування ліфтів, яке включає: місячний ремонт (МР),  квартальний ремонт (КР).  При  цьому непланові зупинки ліфтів,  що виникають протягом доби,  усуваються ліфтовою аварійною службою Замовника.
10. Виконавець несе відповідальність перед третіми особами за свою діяльність при виконанні або невиконанні робіт, внаслідок яких було заподіяно шкоду життю, здоров’ю, майну третіх осіб і навколишньому природному середовищу.

**Комплекс робіт та періодичність проведення технічного обслуговування ліфтів:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Система технічного обслуговування та ремонту** | **Періодичність проведення** |
| 1. | **Місячний ремонт** – перевірка дієздатності і забезпечення безпечної роботи ліфтів, перевірка і, за необхідності, регулювання всіх вузлів і ланцюгів безпеки, виявлення і заміна вузлів і деталей, які зносились, прибирання порталів дверей шахти, машинних приміщень, простору під кабінами, приямків від забруднення та сміття і інші роботи, які передбачені технологічним процесом. | Один раз на місяць для всіх ліфтів |
| 2. | **Квартальний ремонт** – проводяться всі роботи, передбачені місячним ремонтом, а також роботи з перевірки і ремонту вузлів, які не входять до вузлів безпеки, роботи з подовження терміну експлуатації обладнання, змащувальні роботи. | Один раз на три місяці для всіх ліфтів |