ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

**Код ДК 021:2015 *33160000-9 — Устаткування для операційних блоків***

**Відеоскопічна система (Код НК 024:2023 35616 — Система ендоскопічної візуалізації)**

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 ***33160000-9 — Устаткування для операційних блоків***

**Відеоскопічна система (Код НК 024:2023 35616 — Система ендоскопічної візуалізації)**

1. Кількість товару/робіт/послуг: *1 комплект*
2. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна , Харківська обл., Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А*
3. Строк поставки товару/робіт/послуг: До 20 грудня 2024 року
4. Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

1. Очікувана вартість 420 150,00 *грн.*
2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Відеоскопічна система (Код НК 024:2023 35616 —*Система*ендоскопічної візуалізації)***

***Кoд ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | НК 024:2023 | Предмет закупівлі | Кількість |
| 1 | 35616 — Система ендоскопічної візуалізації | Відеоскопічна система | 1 комплект |

**1.Вимоги до якості:**

1.1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

1.2.Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

1.3. Учасник повинен надати Інструкцію з медичного застосування, настанову з експлуатації або тощо на підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару медико-технічним характеристикам, встановленим Замовником.

1.4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

*Учасник повинен надати копію сертифікату(або інший документ) сервісного інженера, який має повноваження проводити наладку та сервісне обслуговування запропонованого Товару.*

1.5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією учасника торгів.

Гарантійний лист повинен включати ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення.

1.6.Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надати гарантійний лист від Учасника).

**2. Умови поставки:**

2.1. Поставка товару: 61172, Україна , Харківська обл., Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А

2.2. Надати довідку в довільній формі про повне транспортне забезпечення, що включає доставку товару за адресою призначення, включаючи з занесенням на поверх. Транспортне забезпечення включає всі витрати пов’язані з виконанням замовлення.

2.3. Товар повинен постачатися Замовнику в упаковці, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам.

2.4. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

**Технічні вимоги**

1. Наявність відео системи з розподільною здатністю не менше FULL HD (1920x1080)

2. Наявність LED освітлювача потужністю не менше 18 W, з можливість плавного регулювання інтенсивності освітлення (від 0 до 100%).

3. Наявність карти пам’яті для збереження знімків у форматі JPG (не менше 32G)

4. Можливість підключення до комп’ютера та монітора (HDMI та USD роз’єми) – наявність.

5. Педаль для заморожування та знімку – наявність;

6. Довжина кабелю не менше 2м;

7. Наявність програмного забезпечення для виконання:

-ведення баз даних пацієнтів та лікарів;

-перегляд відео та захват зображення;

-подальшої обробки (яскравість, чіткість, контраст, гамма, експозиція)

-робота зі звітністю;

-друкування та пересилання отриманих знімків.

8. Габаритні розміри: електронного блоку, не більше ніж – 209×257×102 мм;

9. Маса, не більше: електронного блоку - 3 кг

10. Живлення від електромережі 220 В+/- 10%

**Комплектація**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Вимоги** | **Відповідність**  **(так/ні)** |
| 1. Основний блок (відео система з інтегрованим джерелом світла та картою пам’яті) | Наявність |  |
| 1. Оптоволоконний кабель | Наявність |  |
| 1. Підставка для камерної голівки | Наявність |  |
| 1. Педаль | Наявність |  |
| 1. Карта відео захвату з набором цифрових відеокабелів | Наявність |  |
| 1. Диск CD з програмним забезпеченням та ключем | Наявність |  |
| 1. Ендоскоп 175мм х 4мм х 30 град – 1 шт | Наявність |  |
| 1. Ендоскоп 175мм х 4мм х 70 град – 1 шт | Наявність |  |
| Ендоскоп 90мм х 4мм х 0 град – 1 шт | Наявність |  |
| Робоче місце лікаря-отоларинголога включає в себе:   * Монітор не менше 24”; * Процесор (тип пам’яті не гірше DDR4, об’єм не менше 1ТБ); * Джерело безперебійного живлення; * Робочий стіл лікаря-отоларинголога | Наявність |  |
| Керівництво з експлуатації | Наявність |  |

**Ідентифікатор закупівлі** UA-2024-05-08-000520-a