ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

**Код ДК 021:2015 *33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні***

**Крісло отоларингологічне (код НК 024:2023 38447 Крісло загального огляду електричне); Столик для приладів(код НК 024:2023 13959 Стіл для хірургічних інструментів); Стілець для лікаря (код НК 024:2023 34833 Стілець загального призначення)**

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 ***33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні***

# Крісло отоларингологічне (код НК 024:2023 38447 Крісло загального огляду електричне); Столик для приладів(код НК 024:2023 13959 Стіл для хірургічних інструментів); Стілець для лікаря (код НК 024:2023 34833 Стілець загального призначення)

1. Кількість товару/робіт/послуг:4 шт.
2. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна, Харківська область , Харків, вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район*
3. Строк поставки товару/робіт/послуг: До 25 червня 2024 року
4. Джерело фінансування – Міський бюджет.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

1. Очікувана вартість 99 200,00 *грн.*
2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Крісло отоларингологічне (код НК 024:2023 38447 Крісло загального огляду електричне) ; Столик для приладів(код НК 024:2023 13959 Стіл для хірургічних інструментів); Стілець для лікаря (код НК 024:2023 34833 Стілець загального призначення)***

***Кoд ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | НК 024:2023 | Предмет закупівлі | Кількість |
| **1** | 38447 Крісло загального огляду електричне | Крісло отоларингологічне | 1 шт. |
| **2** | 13959 Стіл для хірургічних інструментів | Столик для приладів | 1 шт. |
| **3** | 34833 Стілець загального призначення | Стілець для лікаря | 2 шт. |

**1.Вимоги до якості:**

1.1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

1.2.Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

1.3. Учасник повинен надати підтвердження відповідності з обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів обладнання медико-технічним вимогам тендерної документації у вигляді копії паспорту, технічного опису або інструкції користувача або тощо українською мовою.

1.4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

Учасник повинен надати копію сертифікату(або інший документ) сервісного інженера, який має повноваження проводити наладку та сервісне обслуговування запропонованого Товару.

1.5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією учасника торгів.

Гарантійний лист повинен включати ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення.

1.6.Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надати гарантійний лист від Учасника).

**2. Умови поставки:**

2.1. Поставка товару: 61172, Україна , Харківська обл., Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А

2.2. Надати довідку в довільній формі про повне транспортне забезпечення, що включає доставку товару за адресою призначення, включаючи з занесенням на поверх. Транспортне забезпечення включає всі витрати пов’язані з виконанням замовлення.

2.3. Товар повинен постачатися Замовнику в упаковці, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам.

2.4. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

**Крісло отоларингологічне (НК 024:2023 38447 Крісло загального огляду електричне)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметри та вимоги** | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на сторінку технічної документації |
| Крісло повинно складатися з основи, секції для сидіння,знімної ножної секції, сходинки, підголівника та двох підлокітників |  |
| Конструкція отоларингологічного крісла КрО-1 забезпечує можливість його експлуатації у двох варіантах: |  |
| перший – з підніжкою із нержавіючої сталі з прогумованим покриттям – для короткочасного огляду чи маніпуляцій пацієнта у сидячому положенні; |  |
| другий – із встановленою ножною секцією – для більш тривалих маніпуляцій або операційних втручань при положенні пацієнта лежачи або напівлежачи. |  |
| Плавне регулювання висоти крісла в діапазоні 300 мм здійснюється за допомогою електричного підіймача Linak (Данія). |  |
| Кут нахилу спинної секції змінюється за допомогою електричного актуатора в межах від 0 до 90°. |  |
| Артикуляційний підголівник має регулюванням по висоті, вперед і назад, відносно пацієнта. |  |
| Крісло оснащене двома відкидними ергономічними підлокітниками. |  |
| Крісло поставляється з проводовим пультом керування. |  |
| Зовнішнє покриття м'якого елементу з вінілісшкіри. |  |
| Габаритні розміри та характеристики: |  |
| Загальна ширина крісла, мм - 750 |  |
| Довжина крісла (в складеному вигляді), мм - 1400 |  |
| Довжина крісла (в розкладеному вигляді), мм - 1950 |  |
| Нижнє положення крісла, мм - 550 |  |
| Верхнє положення крісла, мм - 850 |  |
| Ширина підголівника, мм – 180 |  |
| Довжина підголівника, мм - 200 |  |
| Довжина спинної секції,мм - 455 |  |
| Ширина спинної секції, мм - 555 |  |
| Габарити секції сидіння : ширина / довжина - 580/470 |  |
| Металеві поверхні покриваються екологічно чистими полімерними фарбами, білого кольору. Методом порошкового фарбування. |  |
| Готовий виріб повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам та є стійким до будь-яких методів дезінфекції, які дозволені медичних установах. |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування , розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Рік виготовлення не раніше 2024 |  |

**Столик для приладів (НК 024:2023 13959 Стіл для хірургічних інструментів)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметри та вимоги** | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на сторінку технічної документації  |
| Функціонально столик призначений для розміщення на ньому  обладнання та інших речей медичного призначення |  |
| Суцільнозварна конструкція  |  |
| Каркас виготовлено з профільної труби 20х20 мм |  |
| Має три полиці  |  |
| По периметру полиці обладнані захисними бортиками висотою 1 см |  |
| Відстань між полицями 260 мм |  |
| Ніжки столика обладнані пластиковими заглушками |  |
| Всі металеві частини фарбуються методом порошкового фарбування |  |
| Метал, перед фарбуванням проходить цикл хімічної обробки, що робить виріб стійким до корозії і більш довговічним в експлуатації. |  |
| Дозволено використовувати всі види засобів для дезінфекції, згідно з регламентом в медичних закладах. |  |
| Ширина 450 мм |  |
| Довжина 550 мм |  |
| Висота 760 мм |  |
| Ватажопід’ємність не менше 40 кг |  |
| Столик поставляється в зібраному вигляді та повністю готовим до експлуатації |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування , розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Рік виготовлення не раніше 2024 |  |

**Стілець для лікаря (НК 024:2023 34833 Стілець загального призначення)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметри та вимоги** | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на сторінку технічної документації |
| Матеріал рами: відлитий під тиском алюміній |  |
| Велика міцність для безпеки лікаря |  |
| Антибактеріальне безшовне покриття |  |
| Одноопорна 5-ти променева конструкція |  |
| П’ять пластикових коліс |  |
| Регулювання по висоті системою газліфт |  |
| Можливість регулювання спинки по висоті |  |
| Спинка кріпиться за допомогою двох металевих стержнів. |  |
| Фіксація спинки за допомогою гвинта з пластиковою ручкою |  |
| Габаритні розміри не повинні перевищувати: |  |
| Ширина 645 мм |  |
| Висота сидіння мін. від 480 макс. до 615 мм |  |
| Глибина 637 мм |  |
| Габаритні розміри м’якого елементу: 395х345 мм |  |
| Вага не більше 27 кг |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування , розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| Рік виготовлення не раніше 2024 |  |

 **Ідентифікатор закупівлі** UA-2024-05-08-000494-a